Model automatické pračky

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pin MCU | Č. pinu na MCU Portu | HC08 pin | Funkce modelu |
| E0 | 15 | C2 | Voda |
| E1 | 16 | C3 | Topení |
| E4 | 13 | C4 | Buben otáčky zvýšené |
| E3 | 14 | C5 | Nezapojeno |
| E5 | 11 | C6 | Buben 🡪 |
| C1 | 12 | C7 | Buben 🡨 |
| B1 | 21 | D6 | Nezapojeno |
| D0 | 22 | D7 | Čerpadlo (vypouštění vody) |
|  |  |  |  |
| C16 | 28 | D1 | Teplota 40°C |
| D5 | 25 | D2 | Nezapojeno |
| D4 | 26 | D3 | Hladina 100% |
| D2 | 23 | D4 | Teplota 60°C |
| D3 | 24 | D5 | Teplota 30°C |
| C7 | 36 | E3 | Nezapojeno |
| C6 | 33 | E4 | Hladina 50% |
| C5 | 34 | E5 | Teplota 90°C |

Model Mísicí jednotky

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pin MCU | Č. pinu na MCU Portu | HC08 pin | Funkce modelu |
| E0 | 15 | C2 | Ventil SV4 |
| E1 | 16 | C3 | Ventil SV5 |
| E4 | 13 | C4 | Ventil SV3 |
| E3 | 14 | C5 | Nezapojeno |
| E5 | 11 | C6 | Ventil SV1 |
| C1 | 12 | C7 | Ventil SV2 |
| B1 | 21 | D6 | Nezapojeno |
| D0 | 22 | D7 | Míchadlo v mísicí nádrži |
|  |  |  |  |
| C16 | 28 | D1 | Hladinoměr H2 |
| D5 | 25 | D2 | Hladinoměr H7 |
| D4 | 26 | D3 | Hladinoměr H5 |
| D2 | 23 | D4 | Hladinoměr H3 |
| D3 | 24 | D5 | Hladinoměr H1 |
| C7 | 36 | E3 | Hladinoměr H6 |
| C6 | 33 | E4 | Hladinoměr H8 |
| C5 | 34 | E5 | Hladinoměr H4 |

MCU Port HCS08



MCU port Kinetis kit

